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Стеллаж-лесенка ЛДСП
Инструкция по сборке
	[bookmark: _Hlk127189792]Модель
	Габаритные размеры в сборе, мм
	Кол-во полок
	Материал полки
	Нагрузка на полку, кг

	0770/3 770х300
	770 х 300 х 770
	3
	ЛДСП 16 мм
	верхняя – до 5
нижние – до 10



	Перед сборкой стеллажа изучите содержимое коробки и убедитесь в том, что все компоненты на месте.



Комплектация
[bookmark: _Hlk120529954]Полка ЛДСП 420х300х16 мм с 4 глухими отверстиями – 1 шт.
Полка ЛДСП 770х300х16 мм с 4 сквозными и 2 глухими отверстиями – 1 шт.
Полка ЛДСП 770х300Х16 мм с 6 сквозными отверстиями – 1 шт.
Стойка пластик 340 мм – 10 шт.
Футорка пластик – 6 шт.
Ножка пластик 40 мм – 6 шт.
Инструкция по сборке
Сборка
1. Обратите внимание! Сборка стеллажа начинается сверху. Все футорки уже вставлены в глухие отверстия в полках. Положите полку размером 420х300х16 мм футорками вверх на ровную горизонтальную поверхность. Возьмите 4 стойки и вкрутите в футорки.
2. Возьмите полку размером 770х300х16 мм с 4 сквозными и 2 глухими отверстиями, переверните ее футорками вверх и наденьте на концы стоек. Возьмите следующие 4 стойки и вкрутите их в предыдущие стойки через отверстия в полке. Возьмите еще 2 стойки и вкрутите их в футорки.
3. Возьмите полку размером 770х300х16 мм с 6 сквозными отверстиями и наденьте ее на концы стоек. В завершение процесса сборки возьмите ножки стеллажа и вкрутите их в стойки через отверстия в нижней полке.
4. Переверните стеллаж и поставьте его на ножки.
ВАЖНО! СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ ВСЕ ДЕТАЛИ БЫЛИ НАДЕЖНО ЗАФИКСИРОВАНЫ!
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Обратите внимание: ножки стеллажа не регулируются. Поэтому размещайте стеллаж только на ровной горизонтальной поверхности. В случае установки на неровную поверхность стеллаж может шататься в процессе эксплуатации.
Во избежание опасных ситуаций рекомендуется установка стеллажа вплотную к стене.
Стеллаж предназначен для хранения вещей. Запрещается использовать стеллаж не по назначению. Не используйте стеллаж в качестве лестницы, не вставайте на детали стеллажа, так как это может привести к поломке.
Допустимая нагрузка на верхнюю полку – до 5 кг, на нижние полки – до 10 кг. При размещении предметов на полках следует равномерно распределять нагрузку. Более тяжелые предметы следует размещать на нижних полках.
[bookmark: _GoBack]ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД
На поверхности полок не следует допускать вмятины, забоины, трещины, разрывы.
Не допускается перегружать полки.
Не допускается использовать для очистки стеллажа абразивные материалы, колющие и режущие предметы, металлические губки и щетки, агрессивные хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.
Стеллаж следует по мере необходимости протирать влажной губкой или тканью, затем тщательно вытирать насухо.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
Оборудование следует хранить в закрытом помещении при температуре от +1оС до +35оС и относительной влажности не более 80%.
Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием вверх дном.

УТИЛИЗАЦИЯ
В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте оборудование в обычные мусорные баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.

Сделано в России.
Изготовитель: ООО «Сэлдом»
Адрес изготовителя: 107061, Россия, г. Москва, ул. Малая Черкизовская, д.14, этаж 4, помещ. IX, ком. 412
Адрес электронной почты: seldom@seldom24.ru 
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