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Стеллаж ЛДСП на колесах
Инструкция по сборке

Технические данные
	[bookmark: _Hlk127189792]Модель
	Габаритные размеры в сборе, мм
	Кол-во полок
	Материал полки
	Нагрузка на полку, кг

	0770/3 340х300К
	340 х 300 х 825
	3
	ЛДСП 16 мм
	до 5

	

	0770/3 450х300К
	450 х 300 х 825
	3
	ЛДСП 16 мм
	до 6,5

	

	[bookmark: _Hlk127188340]0770/3 600х300К
	600 х 300 х 825
	3
	ЛДСП 16 мм
	до 8



Комплектация
	Перед сборкой стеллажа изучите содержимое коробки и убедитесь в том, что все детали на месте.



[bookmark: _Hlk120529954]Полка с 4 глухими отверстиями под футорки и 4 сквозными отверстиями для ручек – 1 шт.
Полка с 4 сквозными отверстиями – 2 шт.
Футорка пластиковая – 4 шт.
Стойка пластиковая 340 мм с наружной и внутренней резьбой – 8 шт.
Ножка пластиковая 40 мм – 4 шт.
Ручка пластиковая с комплектом крепежа – 2 шт.
Колесная опора пластиковая без стопора – 2 шт.
Колесная опора пластиковая со стопором – 2 шт.

Сборка
Обратите внимание! Сборка стеллажа начинается сверху. Если вы нарушите последовательность сборки, то не сможете закрепить верхнюю полку.
1. Пластиковые футорки вставлены в глухие отверстия в верхней полке на производстве. Положите полку с футорками на ровную горизонтальную поверхность. Возьмите 4 пластиковые стойки и плотно вкрутите в футорки.
Применять излишние усилия не следует, так как это может привести к поломке резьбовых соединений пластиковых стоек.
2. Возьмите полку с 4 сквозными отверстиями и наденьте ее на концы стоек. Возьмите следующие 4 стойки и плотно вкрутите их в предыдущие стойки через отверстия в полке.
3. Повторите процедуру с оставшейся полкой.
4. Возьмите пластиковые ножки стеллажа и вкрутите их в стойки через нижнюю полку.
5. Переверните стеллаж и поставьте его на ножки. При помощи винтов с крестообразным шлицем, входящих в комплект поставки, прикрепите к верхней полке 2 пластиковые ручки.
6. Вставьте в отверстия в ножках штыри колесных опор.
ВАЖНО! СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ ВСЕ ДЕТАЛИ БЫЛИ НАДЕЖНО ЗАФИКСИРОВАНЫ!
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Размещайте стеллаж только на ровной горизонтальной поверхности.
Обратите внимание: ножки стеллажа не регулируются. В случае установки на неровную поверхность стеллаж может шататься в процессе эксплуатации.
Запрещается использовать стеллаж не по назначению.
Не используйте стеллаж в качестве лестницы, не вставайте на детали стеллажа, это может привести к поломке.
При размещении предметов на полках следует равномерно распределять нагрузку.
Более тяжелые предметы следует размещать на нижних полках.
Полки стеллажа изготовлены из невлагостойкого ЛДСП. Не рекомендуется устанавливать стеллаж в помещениях с повышенной влажностью воздуха. В случае попадания жидкости на поверхности полок необходимо сразу же вытереть их насухо.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД
На поверхности полок не следует допускать вмятины, забоины, трещины, разрывы.
Не допускается перегружать полки.
Не допускается использовать для очистки стеллажа абразивные материалы, колющие и режущие предметы, металлические губки и щетки, агрессивные хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.
Стеллаж следует по мере необходимости протирать влажной губкой или тканью, затем тщательно вытирать насухо.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
Оборудование следует хранить в закрытом помещении при температуре от +1оС до +35оС и относительной влажности не более 80%.
Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием вверх дном.

УТИЛИЗАЦИЯ
В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте оборудование в обычные мусорные баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.

Сделано в России.
Изготовитель: ООО «Сэлдом»
Адрес изготовителя: 107061, Россия, г. Москва, ул. Малая Черкизовская, д.14, этаж 4, помещ. IX, ком. 412
Адрес электронной почты: seldom@seldom24.ru 
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